Код неисправности | Описание неисправности
В1055-1 | Зеркало электроуправляемое левое неисправно – Общая электрическая неисправность
Условия обнаружения | Получение диагностического статуса МДВ по шине LIN: Общий статус левого зеркала – активен
Диагностический тест | Включить зажигание, управлять зеркалом наружным левым "Вверх / Вниз", "Вправо / Влево"
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен привод зеркала наружного левого
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам МДВ, зеркала наружного левого. Осмотреть разъемы МДВ, зеркала наружного левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить проверки электрических цепей питания зеркала наружного левого в соответствии с картами кодов неисправностей В1053-11, В1053-12, В1053-13.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить зеркало наружное левое и выполнить послеремонтные операции. Если код неисправности В1055-1 повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить МДВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2