Р0805 Цепь датчика положения сцепления

Диагностическое подтверждение | 12 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
64
Условия возникновения кода неисправности | 12 | Замыкание цепи на бортовую сеть
64 | Ошибка достоверности сигнала
Тип диагностики | 12 | Входной мониторинг
64
Аварийный режим | 12 64 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Сцепление перемещается с помощью управления по разомкнутому контуру; Прокрутка разрешена, несмотря на то, что сцепление не работает, если педаль тормоза нажата и АМТ находится в нейтральном положении. Эта функция используется, если сцепление больше не может быть перемещено => Запуск двигателя все еще возможен;

Заблокированы следующие функции адаптации сцепления и коробки передач: обучение коробки передач, обучение конечных положений сцепления, обучение точки касания сцепления;

Режим ползучести невозможен и прерывается, если уже активирован

Проявление на автомобиле | 12 64 | Запуск и вождение некомфортные; Некомфортное выключение и включение сцепления
Порядок диагностики | 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, отсутствие замыкания на бортовую сеть электрических цепей датчика положения сцепления на участке жгута проводов между АВС и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза,
выключить зажигание и снова включить 3 раза.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 6.

4 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодку жгута проводов от АВС и проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами "2" и "6" и контактами "5" и "6" разъема АВС.

Неисправность обнаружена?

- да – заменить АВС, после замены АВС выполнить послеремонтные операции (см. п.3.7.2) и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

64 | 1 Проверить наличие кода неисправности Р179913 в памяти КУРКП. Код неисправности Р179913 присутствует? - да – выполнить в первую очередь диагностику кода неисправности Р179913 и перейти к шагу 10; - нет – перейти к шагу 2. 2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодки жгута проводов от АВС и от разъема "ХР2" КУРКП. Проверить контакты колодок и разъемов АВС и "ХР2" КУРКП на отсутствие повреждений и коррозии.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Присоединить колодки жгута проводов к АВС и разъему "ХР2" КУРКП. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора в режиме "Актюаторы – Переместить сцепление во включенное положение / Переместить сцепление в выключенное положение" задействовать АВС.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – выключить зажигание, подождать 60 с, отсоединить колодки жгута проводов от АВС и от разъема "А" КУРКП, и перейти к шагу 6;

- нет – перейти к шагу 10.

5 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодки жгута проводов от АВС и от разъема "ХР2" КУРКП. Проверить контакты колодок и разъемов АВС и "ХР2" КУРКП на отсутствие повреждений и коррозии.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Проверить целостность электрических цепей между следующими контактами колодок жгута проводов к АВС и к разъему "ХР2" КУРКП: "2" и "С3", "5" и "А4", "4" и "G 2", "3" и "G 3" (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Проверить отсутствие замыкания в электрических цепях между контактами "2" и "5", "2" и "3", "5" и "3" колодки жгута проводов к АВС.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 8.

8 Присоединить колодки жгута проводов к АВС и разъему "ХР2" КУРКП. Включить зажигание. Выполнить методику проверки АВС (см. п.3.7.1). По результату проверки АВС заменить?

- да – после замены АВС выполнить послеремонтные операции (см. п.3.7.2) и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 9.

9 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 10;

- нет – перейти к шагу 10.

10 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение