Код неисправности | Описание неисправности
B1029-1B | Натяжитель ремня безопасности водителя – сопротивление цепи выше порога
Условия обнаружения | Сопротивление цепи НРБ водителя выше 5,5 Ом в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, НРБ водителя; Неисправность НРБ водителя; Неисправность БУСНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, НРБ водителя. Осмотреть разъемы БУСНПБ, НРБ водителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и НРБ водителя.

Проверить целостность электрической цепи между контактом "А16" колодки к БУСНПБ и контактом "1" колодки к НРБ водителя, и электрической цепи между контактом "А15" колодки к БУСНПБ и контактом "2" колодки к НРБ водителя (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодку жгута проводов к БУСНПБ. Перемычкой заданного диаметра перемкнуть контакты колодки жгута проводов к НРБ водителя. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В1029-1А?

- да – заменить НРБ водителя и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции