№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
15 | B1027 | Неисправность клавиш управления стеклоподъемниками в дверях пассажиров | Включено зажигание | 5 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодки от переключателей стеклоподъемников в дверях пассажиров. Проверить работу переключателей в соответствии со схемой электрических соединений и принципом работы переключателя. Если неисправностей переключателей не обнаружено – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР3 от ЦБКЭ.

Выполнить проверку короткого замыкания в цепях между контактом "ХР3/2" и контактами "ХР3/3", "ХР3/4", "ХР3/5" колодки к ЦБКЭ.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – выполнить проверку 3.

3 Выполнить проверку замыкания на массу в цепях к контактам "ХР3/2", "ХР3/3", "ХР3/4", "ХР3/5" колодки к ЦБКЭ.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправен ЦБКЭ.