Код неисправности | Описание неисправности
В1101-15 | Датчик температуры воздуха салона – обрыв цепи или короткое замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | Цепь ДТВС замкнута на бортовую сеть или обрыв цепи
Диагностический тест | Включен режим "AUTO"
Возможные причины | Неисправен ДТВС; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, контроллера САУКУ, ДТВС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера САУКУ, ДТВС. Осмотреть разъемы контроллера САУКУ, ДТВС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "А" контроллера САУКУ. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "А8" колодки к контроллеру САУКУ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от ДТВС. Проверить целостность электрической цепи между контактом "А8" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "4" колодки к ДТВС и электрической цепи между контактом "А38" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "5" колодки к ДТВС (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Измерить сопротивление ДТВС между контактами "4" и "5" разъема ДТВС (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Сопротивление соответствует данным, приведенным в таблице 1-2?

- да – заменить контроллер САУКУ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДТВС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции