P0 911 Цепь электропривода выбора передачи

Диагностическое подтверждение | 11 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
12
16
17
74
1 D
4В
Условия возникновения кода неисправности | 11 | Замыкание цепи на массу
12 | Замыкание цепи на бортовую сеть
16 | Напряжение ниже заданного диапазона
17 | Напряжение выше заданного диапазона
74 | Проскальзывание актюатора
1 D | Ток вне диапазона
4В | Внутренняя температура выше заданного диапазона
Тип диагностики | 11 | Выходной мониторинг
12
16
17
74 | Входной мониторинг
1 D | Аппаратный мониторинг
4В
Аварийный режим | 11 12 16 17 74 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Переключение передач в ручном режиме недопустимо, изменить режим "М" на "А"; Запуск возможен на всех передачах. Запуск возможен даже при включенной 3-й, 4-й или 5-й передаче => Очень медленное закрытие сцепления при запуске;

Отключен контроль положения АВП, актюатор перемещается с помощью управления по разомкнутому контуру;

Запрещено переключение передач "+ / -" в автоматическом режиме

1 D 4В | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 11 12 16 17 74 | Переключение передач в ручном режиме невозможно; Запуск возможен на всех передачах; Движение возможно на 1-ой и 2-ой передаче, на задней передаче невозможно; Невозможно переключение передач "+ / -" в автоматическом режиме
1 D | Нет
4В | При переключении передач автомобиль останавливается
Порядок диагностики | 11 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВП и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 7; - нет – перейти к шагу 2.

2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положения "N"-"R"-"N"-"А"-"N" несколько раз.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 7.

4 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодку жгута проводов от АВП. Включить зажигание. Измерить напряжение между контактами "3" и "4" колодки жгута к АВП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). U = 5±0,5 В?

- да – выключить зажигание, подождать 60 с, присоединить колодку жгута проводов к АВП, включить зажигание, удалить код неисправности из памяти КУРКП и перейти к шагу 5;

- нет (U < 2 В) – устранить замыкание на "массу" в цепи к контакту "4" колодки жгута проводов к АВП и перейти к шагу 7.

5 Выполнить методику проверки АВП (см. п.3.6.1). По результату проверки АВП заменить?

- да – после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.6.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВП и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 7; - нет – перейти к шагу 2.

2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положения "N"-"R"-"N"-"А"-"N" несколько раз.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 7.

4 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодку жгута проводов от АВП. Включить зажигание. Измерить напряжение между контактами "3" и "4" колодки жгута к АВП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). U = 5±0,5 В?

- да – выключить зажигание, подождать 60 с, присоединить колодку жгута проводов к АВП, включить зажигание, удалить код неисправности из памяти КУРКП и перейти к шагу 5;

- нет (U > 9 В) – устранить замыкание на бортовую сеть в цепи к контакту "4" колодки жгута проводов к АВП и перейти к шагу 7.

5 Выполнить методику проверки АВП (см. п.3.6.1). По результату проверки АВП заменить?

- да – после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.6.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

16 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВП и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 7; - нет – перейти к шагу 2.

2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положения "N"-"R"-"N"-"А"-"N" несколько раз.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 7.

4 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодку жгута проводов от АВП. Включить зажигание. Измерить напряжение между контактами "3" и "4" колодки жгута к АВП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). U = 5±0,5 В?

- да – выключить зажигание, подождать 60 с, присоединить колодку жгута проводов к АВП, включить зажигание, удалить код неисправности из памяти КУРКП и перейти к шагу 5;

- нет (U < 2 В) – устранить обрыв в цепи к контакту "4" колодки жгута проводов к АВП и перейти к шагу 7.

5 Выполнить методику проверки АВП (см. п.3.6.1). По результату проверки АВП заменить?

- да – после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.6.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

17 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВП и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 7; - нет – перейти к шагу 2.

2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП в положения "N"-"R"-"N"-"А"-"N" несколько раз.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 7.

4 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодку жгута проводов от АВП. Включить зажигание. Измерить напряжение между контактами "3" и "4" колодки жгута к АВП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). U = 5±0,5 В?

- да – выключить зажигание, подождать 60 с, присоединить колодку жгута проводов к АВП, включить зажигание, удалить код неисправности из памяти КУРКП и перейти к шагу 5;

- нет – устранить обрыв в цепи к контакту "3" колодки жгута проводов к АВП и перейти к шагу 7.

5 Выполнить методику проверки АВП (см. п.3.6.1). По результату проверки АВП заменить?

- да – после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.6.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 7;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

74 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВП и разъемом "ХР2" КУРКП. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 7; - нет – перейти к шагу 2.

2 Код неисправности активен?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 5.

3 Выключить зажигание, подождать 60 с. Отсоединить колодку жгута проводов от АВП. Проверить отсутствие замыкания между контактами "2" и "6", "5" и "6" разъема АВП. Неисправность обнаружена?

- да – заменить АВП, после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.6.2) и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

1 D | 1 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП из положения "N" в положение "R" и обратно в "N" несколько раз. Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 3.

2 Возможно затруднено переключение передач в коробке. Проверить коробку передач на отсутствие механических неисправностей в соответствии с действующей документацией.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить механическую неисправность в коробке передач в соответствии с действующей документацией и перейти к шагу 3;

- нет – заменить АВП, после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.6.2) и перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

4В | 1 Проверить наличие кодов неисправностей Р1733, Р1734, Р1799 в памяти КУРКП. Коды неисправностей присутствуют? - да – выполнить в первую очередь диагностику кодов неисправностей Р1733, Р1734, Р1799 и перейти к шагу 3; - нет – перейти к шагу 2.

2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП. С помощью диагностического прибора в режиме "Актюаторы - Автоматическое переключение" выполнить процедуру автоматического переключения передач.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – устранить механическую неисправность в коробке передач в соответствии с действующей документацией и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение