Код неисправности | Описание неисправности
В1017-49 | ЦБКЭ – Внутренний электронный сбой (внутренние сбои системы). Неожиданный сброс: проверка причины последнего сброса
Условия обнаружения | Причина сброса не «Включение питания», «Сброс программного обеспечения» и «Пробуждение»
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УБКЭ выполнить процедуры по п.2