Код неисправности | Описание неисправности
В1271-15 | Цепь задних противотуманных фонарей – короткое замыкание на +12В или обрыв цепи
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "Р2-В4" БКЭД замкнута на +12В или обрыв цепи
Диагностический тест | Включен ЗПТО
Возможные причины | Неисправен ЗПТО; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, ЗПТО
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, фонаря заднего левого. Осмотреть разъемы БКЭД, ЗПТО, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "Р2-В4" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от ЗПТО. Проверить исправность ЗПТО. Проверить целостность электрической цепи между контактом "Р2-В4" колодки к БКЭД и контактом "В" колодки к ЗПТО, и электрической цепи между контактом "А" колодки к ЗПТО и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ (при необходимости выполнить разблокировку защиты, см. п.3.1) и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции