P 0731 Передача 1, некорректное передаточное отношение
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 2 с передаточное отношение 1,531 - 1,593 на 2-й передаче, или 0,980 - 1,020 на 3-й передаче, или 0,683 - 0,711 на 4-й передаче при соблюдении следующих условий: - переключение передач не выполняется; - частота вращения входного (первичного) вала ≥ 300 об/мин;

- частота вращения выходного (вторичного) вала ≥ 300 об/мин;

- частота вращения коленвала двигателя ≥ 1500 об/мин;

- рычаг выбора передач в положении "D", передача "1", при этом степень открытия дроссельной заслонки ≥ 3/8 (или рычаг выбора передач в положении "1", при этом степень открытия дроссельной заслонки ≥ 0,625/8)

- Блокировка на 2-й или 3-ей передаче

- Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

Данная неисправность обнаруживается, если АКП не переключается на 1-ю передачу, по команде КУАКП. Это может быть вызвано не только электрической неисправностью (обрыв цепи или короткое замыкание), но и механической неисправностью, такой как заедание клапана регулирования, неисправностью ЭКРДМ, муфты понижающей передачи, тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода

Порядок диагностики по коду Р0731
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка состояния контактов разъемов КУАКП и АКП и колодок жгута проводов к ним | Состояние контактов исправное? | Заменить АКП | Устранить обнаруженные неисправности