Код неисправности | Описание неисправности
В1002-23 | Залипание кнопки включения нагревателя переднего правого сиденья
Условия обнаружения | Цепь кнопки включения нагревателя переднего правого сиденья замкнута на массу более 20 с
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен блок управления обогревом сидений (БУОС); Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БДФКЭ, БУОС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БДФКЭ, БУОС. Осмотреть разъемы БДФКЭ, БУОС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "В" БДФКЭ. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "В15" колодки к БДФКЭ при ненажатой кнопке включения нагревателя переднего правого сиденья (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – заменить БДФКЭ и выполнить послеремонтные операции.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от БУОС. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "В15" колодки к БДФКЭ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУОС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции