Код P0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога

Код P0422 заносится, если:

- отсутствуют коды неисправностей Р0106, Р0107, Р0108, Р0111, Р0112, РО113, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р0130, Р0131, Р0132, Р0133, Р0134, Р0136, Р0137, Р0138, Р0140, Р0222, Р0223, P0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0363, Р0441, Р0443, Р0444, P0458, P0459, Р0560, Р0561, Р0562, Р0563, Р1301, Р1302, Р1303, Р1304.

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (значение параметра "Признак работы в зоне регулировки по сигналу управляющего датчика кислорода" = Да);

- выполняются условия проведения цикла диагностики нейтрализатора;

- контроллер определяет, что степень деградации нейтрализатора выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется соответствие типа нейтрализатора.

2. Проверяется нейтрализатор на наличие повреждений.

3. Проверяется наличие неисправностей в выпускной системе.

Диагностическая информация

Контроллер следит за состоянием нейтрализатора, анализируя сигналы управляющего и диагностического датчиков кислорода, установленных до и после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает эффективно, то значение параметра "Фактор старения нейтрализатора", отображаемого диагностическим прибором, будет стремиться к 0. Чем больше нейтрализатор деградирует, тем больше значение указанного параметра.

Контроллер осуществляет цикл диагностики нейтрализатора, если:

- температура охлаждающей жидкости не менее 70 °С;

- температура воздуха на впуске не ниже -10 °С;

- частота вращения коленчатого вала двигателя в пределах 1800... 2500 об/мин;

- нагрузка двигателя (параметр RL) имеет стабильное значение в пределах 15…50%.

Выполнение этих условий гарантирует, что нейтрализатор достаточно прогрет, и контроллер может проводить цикл диагностики.

Код P0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
1. Убедитесь в том, что на автомобиль установлен соответствующий тип нейтрализатора. Несоответствие обнаружено?
↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Заменить нейтрализатор по причине его несоответствия.
↓ |  |  |
2. Проверить наличие других кодов неисправности, и если они имеются - использовать соответствующие диагностические карты. Осмотреть нейтрализатор на наличие повреждений. При осмотре обратить внимание на: - внешние повреждения корпуса, связанные с эксплуатацией (вмятины, пробои и т.д.);

- повреждения корпуса, связанные с качеством изготовления (трещины корпуса,

газоприемника, выпускных труб и т.д.).

Проверить визуально состояние матрицы каталитического нейтрализатора на наличие повреждений. Замечания обнаружены?

↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Заменить нейтрализатор. В случае разрушения матрицы каталитического нейтрализатора установить причину возникновения пропусков воспламенения, выполнив проверку по картам кодов Р0363 (Р1301, Р1302, Р1303, Р1304) и проверку качества топлива на наличие металлосодержащих присадок.
3. Проверить систему выпуска между нейтрализатором и основным глушителем на наличие негерметичности, повреждений, некомплектности. Проверить диагностический датчик кислорода. Убедиться в том, что на датчике нет повреждений, а жгут проводов, разъем не контактируют с системой выпуска и не повреждены. Неисправности обнаружены?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Заменить нейтрализатор.
↓ |  |
Устранить выявленные неисправности.
↓
Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неисправности P0422. Очистить коды неисправности диагностическим прибором. Запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости не менее 70 °С. Используя диагностический прибор, создать условия проведения цикла диагностики эффективности нейтрализатора.

Заносится ли код P0422 после завершения цикла диагностики?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправность устранена.
↓ |  |  |
Заменить нейтрализатор по причине низкой эффективности.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.