Код неисправности | Описание неисправности
С1056-13 | Электропитание ЭБУ: разомкнутая цепь
Условия обнаружения | Пропадание напряжения питания ЭБУ ГА с клеммы "15"
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Повышенное сопротивление в цепи питания ЭБУ ГА, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепи "массы" к контактам "14", "46" гидроагрегата;

- цепи питания к контакту "36" гидроагрегата.

2 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2