Код P0136

Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен

Код P0136 заносится, если:

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется температурой ОЖ при старте);

- сигнал ДДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления нагревателем).

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.

2. Проверяется наличие постоянной неисправности.

3. Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "2" холодного диагностического датчика кислорода равно 1,7 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Переобедненный состав топливовоздушной смеси. Провести диагностику системы топливоподачи по карте А-6.

Код P0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
1.Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать режим "Мониторинг сигналов; Параметры АЦП". При наличии данной неисправности напряжение сигнала диагностического датчика кислорода (параметр АЦП "Напряжение датчика кислорода после нейтрализатора") по диагностическому прибору должно быть больше 2 В.

Так ли это?

↓ | ↓
Нет | Да
↓ | ↓
2. Запустить двигатель. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Код P0136 активен? | 3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от диагностического датчика кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала ДДК по диагностическому прибору (параметры АЦП) должно быть около 1,7 В. Так ли это?
↓ | ↓ | ↓ | ↓
Нет | Да | Да | Нет
| ↓ | ↓ |
Неисправен ДДК.
Код P0136 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". | Цепь сигнала ДДК замкнута на цепь управления нагревателем или неисправен контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.