Код P0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала

Код P0328 заносится, если в течение 5 секунд:

- значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" больше 1800 об/мин;

- значение параметра "Контроль детонации активен" = Да;

- амплитуда сигнала датчика детонации выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется существование условий для возникновения кода P0328.

2. Проверяется исправность экрана проводов, соединяющих датчик детонации с контроллером.

Диагностическая информация

Диагностика датчика детонации в общем случае определяет исправность самого датчика и его подключения, включая момент затяжки датчика, неисправность в жгуте проводов или его экранирования. Кроме того, в рамках диагностики датчика, получение от системы управления сигнала "повышенный шум двигателя" (код P0328) может сигнализировать о неисправности или ухудшении состояния деталей двигателя. В этом случае необходимо провести диагностику, в том числе на слух, механического состояния деталей двигателя, обращая особое внимание на состояние элементов газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов.

Убедиться в том, что жгут с проводами датчика не проложен вблизи высоковольтных проводов.

См. "Проверка системы гашения детонации", раздел 2.7С, карта С-5.

Код P0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Проанализировать условия возникновения кода. Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 60 °С. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности.

Проверить, заносится ли код неисправности?

↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0328 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". Необходимо проанализировать условия возникновения кода.
2. Проверить исправность экрана, соединение экрана с контактом "Х1.2/С5" и "массой". Выявлены ли замечания?
↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Устранить неисправность.
↓ |  |  |
Неисправен датчик детонации или контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.