Код неисправности | Описание неисправности
B140A-1C | Датчик ручного тормоза - неверный сигнал
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила неисправность в цепи датчика ручного тормоза
Диагностический тест | Включить зажигание, поднять и отпустить стояночный тормоз.
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов и выключателя контрольной лампы ручного тормоза; Неисправен выключатель контрольной лампы ручного тормоза; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и выключателя контрольной лампы ручного тормоза. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и выключателя контрольной лампы ручного тормоза, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Отсоединить колодки Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.4.6 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "А1" колодки к комбинации приборов и контактом "А S 2" колодки к выключателю контрольной лампы ручного тормоза;

- между контактом "А2" колодки к комбинации приборов и контактом "АS4" колодки к выключателю контрольной лампы ручного тормоза;

- между контактом "АS3" колодки к выключателю контрольной лампы ручного тормоза и "массой". Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания электрических цепей на "массу" на контактах "А1" и "А2" колодки к комбинации приборов (см. п.4.6 "Проверки электрических цепей").

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить работоспособность выключателя между контактами "А S 1","А S 2" и "А S 3" во включенном и выключенном положении, в соответствии с принципом работы выключателя. Выключатель исправен?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный выключатель лампы ручного тормоза и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3