Код неисправности | Описание неисправности
B 2724-48 | ЭБУ – сбой программного обеспечения наблюдения
Условия обнаружения | Обнаружен сбой программного обеспечения наблюдения в БУ УСПВ
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Сбой программного обеспечения наблюдения в БУ УСПВ; Неисправность БУ УСПВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру перепрограммирования БУ УСПВ в режиме "Перепрограммирование" в диагностическом приборе Grade-X.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить БУ УСПВ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2