Код неисправности | Описание неисправности
В00D5-1 3 | Индикатор отключения подушки безопасности пассажира – обрыв цепи
Условия обнаружения | БУСНПБ определил обрыв цепи к индикатору отключения подушки безопасности пассажира
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, БОС; Неисправен БОС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, БОС. Осмотреть разъемы БУСНПБ, БОС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрической цепи между контактом "29" колодки к БУСНПБ и контактом "13" колодки к БОС, и электрической цепи между контактом "28" колодки к БУСНПБ и контактом "14" колодки к БОС (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3

3 Подключить для проверки заведомо исправный БОС. Код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БОС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции