Код неисправности | Описание неисправности
С160 6-03 | Моторная линия – замыкание на источник питания
Условия обнаружения | ЭБУ определил замыкание на источник питания в цепи электродвигателя
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправен электродвигатель (нет компенсации, если неисправность возникает при включении питания; внезапная потеря компенсации, если неисправность возникает во время работы)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции