Код неисправности | Описание неисправности
B24C6-1 2 | Управление вентилятором – короткое замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | Цепь управления вентилятором замкнута на бортовую сеть
Диагностический тест | Включить электровентилятор отопителя включен
Возможные причины | Неисправен РЧВ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, контроллера САУКУ, РЧВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера САУКУ, РЧВ. Осмотреть разъемы контроллера САУКУ, РЧВ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "В" контроллера САУКУ и РЧВ. Проверить целостность электрической цепи между контактом "В34" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "BL_CMD" колодки к РЧВ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "В34" колодки к контроллеру САУКУ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить РЧВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции