120 – контроллер ЭСУД; 238 – главное реле ЭСУД; 887 – управляющий датчик кислорода

Код Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога

Код Р0422 заносится, если:

- отсутствуют коды неисправностей Р0102, Р0112, РО113, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р0130, Р0131, Р0132, Р0133, Р0134, Р0136, Р0137, Р0138, Р0140, Р0222, Р0223, P 0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0441, Р0444, P 0458, P 0459, Р0562, Р0563.

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (параметр Обратная связь по датчику кислорода до нейтрализатора включена = "Да");

- выполняются условия проведения цикла диагностики нейтрализатора;

- контроллер определяет, что степень деградации нейтрализатора выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется соответствие типа нейтрализатора.

2 Проверяется нейтрализатор на наличие повреждений.

3 Проверяется наличие неисправностей в выпускной системе.

Диагностическая информация

Контроллер следит за состоянием нейтрализатора, анализируя сигналы управляющего и диагностического датчиков кислорода, установленных до и после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает эффективно, то значение параметра Фактор старения нейтрализатора, отображаемого диагностическим прибором, будет стремиться к 0. Чем больше нейтрализатор деградирует, тем больше значение параметра Фактор старения нейтрализатора.

Контроллер осуществляет цикл диагностики нейтрализатора, если:

- температура охлаждающей жидкости не менее 70 °С;

- температура воздуха на впуске не ниже -10 °С;

- частота вращения коленчатого вала двигателя в пределах 1800... 2500 об/мин;

- нагрузка двигателя (параметр Относительный расход воздуха (нагрузка)) имеет стабильное значение в пределах 15…50%.

Выполнение этих условий гарантирует, что нейтрализатор достаточно прогрет, и контроллер может проводить цикл диагностики.

Код Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
1 | Убедитесь в том, что на автомобиль установлен соответствующий тип нейтрализатора. Несоответствие обнаружено? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  | Да | → | Заменить нейтрализатор по причине его несоответствия. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Проверить наличие других кодов неисправности, и если они имеются - использовать соответствующие диагностические карты. Осмотреть нейтрализатор на наличие повреждений. При осмотре обратить внимание на: - внешние повреждения корпуса, связанные с эксплуатацией (вмятины, пробои и т.д.);

- повреждения корпуса, связанные с качеством изготовления (трещины корпуса,

газоприемника, выпускных труб и т.д.).

Проверить визуально состояние матрицы каталитического нейтрализатора на наличие повреждений. Замечания обнаружены?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Заменить нейтрализатор. В случае разрушения матрицы каталитического нейтрализатора установить причину возникновения пропусков воспламенения, выполнив проверку по картам кодов Р0363 (Р0301, Р0302, Р0303, Р0304) и проверку качества топлива на наличие металлосодержащих присадок. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Проверить систему выпуска между нейтрализатором и основным глушителем на наличие негерметичности, повреждений, некомплектности. Проверить диагностический датчик кислорода. Убедиться в том, что на датчике нет повреждений, а жгут проводов, разъем не контактируют с системой выпуска и не повреждены. Неисправности обнаружены? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Заменить нейтрализатор. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Устранить выявленные неисправности. |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неисправности Р0422. Очистить коды неисправности диагностическим прибором. Запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости не менее 70 °С. Используя диагностический прибор, создать условия проведения цикла диагностики эффективности нейтрализатора.

Заносится ли код Р0422 после завершения цикла диагностики?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправность устранена. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить нейтрализатор по причине низкой эффективности. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |