Код P0601

Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ

Код P0601 заносится, если:

- двигатель работает;

- контрольная сумма ПЗУ не соответствует запрограммированному значению.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Сбросить код.

2. Заменить контроллер на заведомо исправный.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает контрольную сумму ПЗУ ( параметр "Контрольная сумма").

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код P0601 Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить".
↓
2. При повторном возникновении кода заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.