Код неисправности | Описание неисправности
B 272С-92 | Передний внешний правый датчик – неверное функционирование
В27 2 С-9 6 | Передний внешний правый датчик – внутренняя неисправность компонента
В27 2 С-9 7 | Передний внешний правый датчик – работа компонента или системы затруднена или заблокирована
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность переднего внешнего правого датчика
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность переднего внешнего правого датчика СП
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, заменить передний внешний правый датчик, и выполнить послеремонтные операции.
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2