Код P2301 (Р2304, Р2307, Р2310)

Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P2301 (Р2304, Р2307, Р2310) заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика зафиксировала неисправность.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется наличие замыкания на бортовую сеть цепи управления катушкой зажигания.

3. Проверяется исправность катушки зажигания.

Диагностическая информация

В контроллере М86 проводится постоянный мониторинг величины тока через катушку зажигания. В случае отсутствия тока или недостаточной его величины фиксируется код неисправности.

Код P2301 (Р2304, Р2307, Р2310) Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать режим: "Коды неисправности". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P2301 (Р2304, Р2307, Р2310) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от соответствующей катушки зажигания. Отсоединить колодку X1.2 жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "X1.2/N5" (X1.2/N4, Х1.2/N3, Х1.2/N2) колодки к контроллеру на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.7В.

Замыкание есть?

↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
3. Заменить катушку зажигания на заведомо исправную. Присоединить колодки к катушке зажигания и контроллеру. Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправна предыдущая катушка зажигания.
↓ |  |  |
Неисправен контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.