Код P0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала

Код P0327 заносится, если в течение 5 секунд:

- значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" больше 2000 об/мин;

- значение параметра "Контроль детонации активен" = Да;

- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется существование условий для возникновения кода P0327.

2. Проверяется исправность проводов, соединяющих датчик детонации с контроллером.

Диагностическая информация

Необходимо проверить разъем датчика детонации на предмет попадания в него посторонних жидкостей (моторного масла), грязи и пыли.

Необходимо проверить момент затяжки болта крепления датчика детонации. При недостаточном моменте затяжки снижается амплитуда сигнала датчика.

См. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.

См. "Проверка системы гашения детонации", раздел 2.7С, карта С-5.

Код P0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Проанализировать условия возникновения кода. Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 90 °С. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности.

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?

↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0327 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". Необходимо проанализировать условия возникновения кода.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от контроллера и датчика детонации. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "Х1.2/Н2" ("X1.2/Н3") колодки к контроллеру и контактом "1" ("2") колодки к датчику детонации – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Устранить обнаруженные неисправности.
↓ |  |  |
Неисправен датчик детонации или контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.