Код P0560

Напряжение бортовой сети автомобиля

Код P0560 заносится, если:

- напряжение на контактах "Х1.1/L3", "X1.1/K3" контроллера отличается на величину диагностического порога от напряжения на контакте "Х1.1/A5";

- двигатель работает.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется, активен ли код в настоящий момент.

2. Выполнить проверку напряжения бортовой сети при помощи диагностического при-бора.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает напряжение бортсети измеренное на контакте "Х1.1/A5" (параметр "Напряжение бортсети") и напряжение бортсети измеренное на контактах "Х1.1/L3", "X1.1/K3" (параметр АЦП "Напряжение батареи").

При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код P0560 Напряжение бортовой сети автомобиля
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". При наличии кодов по драйверной диагностике исполнительных механизмов (коды Р0032, Р0038, Р0262, Р0265, Р0268, Р0271, Р0459, Р0629, Р0647, Р0692, P0694) перейти на соответствующие диагностические карты.

Проверить, активен ли код P0560 в данный момент?

↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0560 - непостоянный. В дополнительной информации к коду P0560 найти значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4). Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. Если значение DLC<38, то стереть код.
2. При отключенных электрических нагрузках определить напряжение бортовой сети, фиксируемое диагностическим прибором. Значения напряжений для параметра "Напряжение бортсети" и параметра АЦП "Напряжение батареи" отличаются друг от друга более, чем на 3 В?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0560 - непостоянный. Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1.1/L3", "X1.1/K3", "Х1.1/A5" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4.
Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1.1/L3", "X1.1/K3", "Х1.1/A5" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4.

Устранить обнаруженные неисправности.

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода.

При повторном занесении кода заменить контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.