Код неисправности | Описание неисправности
P 0500-22 | Скорость автомобиля – амплитуда сигнала больше максимума
Условия обнаружения | Скорость автомобиля больше 300км/ч в течение 1,5 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность ABS (ESP)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти БУСНПБ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУСНПБ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Провести диагностику системы ABS (ESP) и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУСНПБ и выполнить диагностический тест.