Код неисправности | Описание неисправности
B1270-94 | Цепь комбинированного управления под рулем – ухудшение или нарушение работы двигателя
Условия обнаружения | Обрыв цепи к контакту "S2-D14" БКЭД
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен ППЛ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, ППЛ
Порядок диагностики | Внимание: Отсоединение / присоединение колодок жгута проводов к разъему "S2" БКЭД и разъему "А" ППЛ производить при отсоединенной клемме провода "массы" от аккумуляторной батареи. При отсоединении / присоединении клеммы провода "массы" к аккумуляторной батарее зажигание должно быть выключено.

Если код неисправности "неактивный":

1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, ППЛ. Осмотреть разъемы БКЭД, ППЛ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. В ыключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "S2" БКЭД и разъема "А" ППЛ. Проверить целостность электрической цепи между контактом "S2-D14" колодки к БКЭД и контактом "А3" колодки к ППЛ, и электрической цепи между контактом "А4" колодки к ППЛ и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Проверить целостность электрической цепи между контактами "А4" и "А3" разъема ППЛ при различных положениях рычага переключателя (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – заменить ППЛ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

6 – противотуманная фара правая;

16 – реле К1 (питание светотехники и обогрева сидений);

22 – предохранитель F2 5А (переключатель подрулевой левый);

25 – противотуманная фара левая;

32 – переключатель подрулевой левый;

42 – задний противотуманный фонарь;

52 – БКЭД (ЕММ);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ);