Код P0108

Цепь датчика давления воздуха на впуске, высокий уровень сигнала

Код P0108 заносится, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП "Напряжение ДАД") более 4,65 В.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код P0108 в момент диагностики.

2. Проверяется исправность цепи заземления ДАД.

3. Проверяется исправность цепи входного сигнала ДАД.

Диагностическая информация

При обнаружении данной неисправности система перейдет в аварийный режим: расчет воздуха осуществляется по дублирующему алгоритму через положение дроссельной заслонки с учетом температурной коррекции.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала.

Необходимо убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДДТВ и в разъеме к контроллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера.

Код P0108 Цепь датчика давления воздуха на впуске, высокий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0108 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДДТВ. Пробником, соединенным с "+" АКБ, проверить контакт "1" колодки к ДДТВ. Горит ли лампа пробника?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Обрыв в цепи заземления ДАД от контакта "Х1.2/J5" колодки к контроллеру до контакта "1" колодки к ДДТВ.
3. Отсоединить колодку Х1 жгута системы зажигания от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "Х1.2/J4" колодки жгута проводов на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Неисправен жгут проводов.
Заменить ДДТВ на заведомо исправный. Заносится ли код неисправности P0108?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен ДДТВ.
↓ |  |  |
Неисправен контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.