Код неисправности | Описание неисправности
С 1608-55 | Настройка не выполнена
Условия обнаружения | Блок управления УЭРУ определил ошибку конфигурирования
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Не выполнено конфигурирование УЭРУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование УЭРУ в соответствии с п.2.2 данной инструкции. Выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции