Код P0523

Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала

Код P0523 заносится, если:

- двигатель работает;

- состояние датчика не изменяется после запуска двигателя.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

2. Проверяется работоспособность датчика давления масла (ДДМ).

3. Определяется наличие обрыва цепи к ДДМ.

Диагностическая информация

Причиной возникновения кода P0523 может быть неисправность ДДМ.

Код P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Запустить двигатель. Код P0523 заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0523 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДМ. Включить зажигание. Провести проверку замыкания контакта ДДМ на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен ДДМ.
↓ |  |  |
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.2 жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "Х1.2/K4" ко-лодки к контроллеру и контактом колодки к ДДМ – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Цепь исправна?
↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправен жгут проводов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.