Код P0112

Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала

Код P0112 заносится, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП "Напряжение ДТВ") менее 0,25 В.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код P0112 в момент диагностики.

2. Проверяется целостность жгута и исправность цепи входного сигнала.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 В через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер заменяет показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (32 °С).

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала.

Необходимо убедиться в отсутствии повреждений жгута.

Код P0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Выбрать режим "Коды неисправностей". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0112 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
2. Убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДДТВ и в разъеме к контроллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера. Неисправности обнаружены?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Устранить обнаруженные неисправности.
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДДТВ. Включить зажигание. Вольтметром измерить напряжение между контактами "2" и "1" колодки жгута к ДДТВ. Вольтметр должен показать напряжение около 5 В. На диагностическом приборе в режиме "Мониторинг сигналов; Параметры АЦП" проверить напряжение выходного сигнала ДТВ.

Напряжение больше 4,9 В?

↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Заменить ДДТВ.
↓ |  |  |
Замыкание на массу в цепи сигнала ДТВ или неисправен контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.