Код P0111

Цепь датчика температуры впускного воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона

Код P0111 вводится в память контроллера, если:

- двигатель работает;

- расчетная температура превышает измеренную на величину порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.

2. Проверяется исправность цепи заземления датчика.

3. Измеряется сопротивление датчика и определяется причина возникновения кода - неисправность датчика или системы охлаждения двигателя.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 В через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер заменяет показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (32 °С).

Необходимо проверить цепь заземления датчика на наличие неисправной проводки или соединения. Проверить контакты датчика на надежность соединений.

Необходимо проверить сопротивление датчика на соответствие номинальному значению.

Таблица зависимости сопротивления ДТВ от температуры всасываемого воздуха

Температура воздуха, °С | Сопротивление, Ом | Температура воздуха, °С | Сопротивление, Ом
-40 | 42661-54224 | +40 | 1113-1291
-30 | 23970-30015 | +50 | 792-913
-20 | 14039-17333 | +60 | 572-655
-10 | 8529,5-10399 | +70 | 418-476
0 | 5358-6458 | +80 | 310-350
+5 | 4296-5150 | +90 | 232-261
+10 | 3469-4137 | +100 | 176-197
+20 | 2309-2727 | +110 | 134-150
+30 | 1586-1853 | +120 | 103-116

Код P0111 Цепь датчика температуры впускного воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона
1. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДТВ. Включить зажигание. Вольтметром измерить напряжение между контактом "2" колодки жгута к ДДТВ и массой. Вольтметр должен показать 5 В. Так ли это?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Неисправен контроллер, ненадежное соединение в колодке контроллера или в колодке датчика, поврежден жгут проводов.
2. Омметром измерить сопротивление между контактом "1" колодки жгута и массой. Сопротивление должно быть менее 1 Ом. Так ли это?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Ненадежное соединение в колодке датчика или обрыв в цепи на массу.
3. Омметром измерить сопротивление датчика для двух значений температуры воздуха (для холодного и горячего двигателя). Измеренное сопротивление соответствует данным таблицы зависимости сопротивления ДТВ от температуры воздуха?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Заменить датчик температуры воздуха.
Неисправность в системе охлаждения двигателя.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.