Код неисправности | Описание неисправности
B2051-4A | ESCL – установлен неправильный компонент
Условия обнаружения | Обнаружены сбои последовательности разблокировки или блокировки ESCL и параметр "Неверный код ESCL" = Истина (параметр ESCL CAN), или ESCL обученный, а HFM чистый (необученный)
Диагностический тест | Скорость автомобиля равна нулю. Выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, включить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность системы
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Если HFM чистый, выполнить процедуру обучения HFM (см. п.3). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ESCL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4