Код P0113

Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала

Код Р0112 заносится, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП "Напряжение ДТВ") более 4,96 В.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код P0113 в момент диагностики.

2. Проверяется целостность жгута и исправность цепи входного сигнала.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 В через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер заменяет показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (32 °С).

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением жилы провода, замыканием на бортсеть цепи сигнала ДТВ.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей:

- Ненадежное соединение контактов "X1.2/J2", "X1.2/J5" колодки жгута системы зажигания и контроллера. Осмотреть колодку жгута и разъем контроллера на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

- Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.

Код P0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Выбрать режим "Коды неисправностей". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0113 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
2. Убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДДТВ и в разъеме к контроллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера. Неисправности обнаружены?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Устранить обнаруженные неисправности.
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДДТВ. Включить зажигание. Перемычкой замкнуть между собой контакты "1" и "2" колодки жгута к ДДТВ. На диагностическом приборе в режиме "Мониторинг сигналов; Параметры АЦП" проверить напряжение выходного сигнала ДТВ.

Напряжение меньше 0,1 В?

↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Заменить ДДТВ.
↓ |  |  |
Обрыв или замыкание на источник питания в цепи сигнала ДТВ, или неисправен контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.