Код неисправности | Описание неисправности
B2724-42 | ЭБУ – неисправность
Условия обнаружения | Внутренняя неисправность БУ УСПВ
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен БУ УСПВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить БУ УСПВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2