Код Р1570

Иммобилизатор, цепь неисправна

Код Р1570 заносится, если:

- контроллер и АПС "обучены";

- контроллер не получает ответ от блока управления АПС.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется исправность цепи между контактом "18" блока управления АПС и контактом "X1/39" контроллера.

Диагностическая информация

При включении зажигания контроллер посылает запрос на связь с АПС. Если контроллер не получает ответ от блока управления АПС или получает нераспознанный ответ, то заносится код Р1570.

Причиной возникновения данного кода могут быть ненадежное соединение в колодках к блоку управления АПС и контроллеру.

Необходимо проверить соединения на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Код Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора выполнить сброс контроллера (режим "Функции; Сброс "Первая инициализация") Запустить двигатель. Двигатель запускается? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р1570 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от контроллера и блока управления АПС. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "Х1/39" колодки к контроллеру и контактом "18" колодки к блоку управления АПС – см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6 В.

Цепь исправна?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Устранить неисправность. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить блок управления АПС. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.