Код P2271

Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обеднение смеси

Код P2271 заносится, если:

- уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения бедной смеси выходит за верхний предел допустимого диапазона;

- массовый расход воздуха в пределах допустимого диапазона;

- продувка адсорбера выключена;

- нет пропусков зажигания;

- отсутствуют коды неисправностей Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "2" холодного диагностического датчика кислорода равно 1,7 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Код P2271 Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обеднение смеси
Проверить наличие других кодов, и если они имеются использовать соответствующие карты. Проверить систему выпуска между нейтрализатором и основным глушителем на наличие утечек воздуха, повреждений. Проверить диагностический датчик кислорода. Убедиться в том, что на датчике нет повреждений, а жгут проводов, разъем не контактируют с системой выпуска и неповреждены.

Неисправности обнаружены?

↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Сначала устранить эти неисправности.
↓ |  |  |
Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неисправности P2271. Стереть коды неисправностей. Запустить двигатель. Воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Заносится ли код P2271?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P2271 - непостоянный. Необходимо проанализировать условия возникновения кода.
Неисправен ДДК.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.