Код неисправности | Описание неисправности
B 1010-81 | Ошибка связи с КСУД – неверный запрос
Условия обнаружения | Параметр по шине CAN от КСУД недоступен более 500 мс
Диагностический Тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправность в системе КСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику КСУД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест.