Код неисправности | Описание неисправности
U0 001 | Неисправность драйвера CAN
Условия обнаружения | 1 В течение ≥ 2 с контроллер БСТ не передает сообщение CAN. 2 Обнаружена ошибка при начальной диагностике CAN
Сигнализатор неисправности | Включается через 1 "драйв-цикл" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | 1 При отсутствии передачи сообщения CAN: Нет 2 При обнаружении ошибки в CAN: Сообщение CAN заменяется альтернативным значением; Передаточное отношение шкивов фиксируется в 0,8;

Дополнительная коробка передач удерживается в 2GR;

Крутящий момент двигателя управляется КСУД;

Открытие дроссельного патрубка фиксируется в положении 18,75 %;

Открытие дроссельного патрубка при управлении переключением передач фиксируется в положении 12,5 %;

Управление осуществляется путем распознавания максимального крутящего момента двигателя;

Управление переключением передач при движении на подъеме запрещено;

Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена;

Управление переключением передач при движении на спуске запрещено;

Работа ESC запрещена;

Управление холостым ходом запрещено

Возможные причины | Неисправен контроллер БСТ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ. Осмотреть разъем контроллера БСТ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Включить зажигание. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ. Выключить зажигание и подождать не менее 10 с. Включить зажигание. Проверить присутствие кода неисправности U 0001 в памяти контроллера БСТ.

Код неисправности U 0001 присутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить контроллер БСТ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – проверка закончена

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции