Схема включения муфты компрессора кондиционера на автомобилях LADA VESTA с системой кондиционирования

Код P0647

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P0647 заносится, если:

- двигатель работает;

- команда на включение кондиционера выполнена (параметр "Включение реле кондиционера" = Да);

- самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Определяется наличие замыкания на источник питания цепи управления реле муфты компрессора кондиционера.

3. Проверяется исправность реле муфты компрессора кондиционера.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер реле муфты компрессора кондиционера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Управлять включением реле муфты компрессора кондиционера можно с помощью диагностического прибора в режиме "Активные тесты".

Код P0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
1. Подключить диагностический прибор. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Запустить двигатель. Включить кондиционер. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0647 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.1 жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "X1.1/F2" колодки жгута к контроллеру на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Неисправен контроллер.
3. Заменить реле муфты компрессора кондиционера на заведомо исправное. Присоединить колодку жгута к контроллеру. Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправно реле муфты компрессора кондиционера.
↓ |  |  |
Неисправен жгут проводов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.