Код U0073

Шина CAN отключена

Код U0073 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил обрыв в цепи шины CAN.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

2. Определяется наличие обрыва в цепи шины CAN.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U0073 Шина CAN отключена
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Код U0073 заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код U0073 - непостоянный - см. "Диагностическую информацию".
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.1 жгута от контроллера. Выполнить проверку электрических цепей к контактам "Х1.1/Н4" и "Х1.1/Н5" на отсутствие обрыва – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Цепи исправны?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправен жгут проводов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.