Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста
B1519-24 | Контакт мертвой точки – высокий уровень сигнала | Зажигание включено
Диагностика (а/м XRAY) 1. Отсоединить колодку от выключателя света заднего хода. Выполнить проверку работоспособности выключателя – при включенной нейтрали контакты "3" и "2" выключателя должны быть замкнуты, в остальных положениях рычага переключения передач контакты выключателя должны быть разомкнуты.

Если условие выполняется – выполнить проверку 2, если условие не выполняется – выключатель света заднего хода неисправен.

2. Отсоединить колодку S1 от ЦБКЭ. Выполнить проверку замыкания на источник питания в цепи:

- контакт "А27" колодки к ЦБКЭ – контакт "3" колодки к выключателю света заднего хода.

Если замыкание на источник питания есть – неисправна цепь, если замыкания на источник питания нет – неисправен ЦБКЭ.