Код неисправности | Описание неисправности
В1097-17 | Напряжение аккумулятора выше порогового значения
Условия обнаружения | Напряжение питания БУСНПБ более 16 В в течение 500 мс
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему БУСНПБ. Осмотреть разъем БУСНПБ, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

3 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

4 Проверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания БУСНПБ по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг сигналов".

Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16 В, заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции