P2135 – Датчик положения дроссельной заслонки 1 и 2 – рассогласование сигналов

Код неисправности | 2135
Throttle Correlation Between The Two Sensors
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
64 | Ошибка достоверности сигнала | Vbx_clf
2F | Прерывистый сигнал | Vbx_df
Условия обнаружения (готовность)
64 | Нет кода неисправности Р0120 или Р0220 во время текущего драйв-цикла; нет кода неисправности Р0651
2F | Нет кода неисправности Р0651; [нет активного кода неисправности Р0120 или запомнен во время текущего драйв-цикла; нет активного кода неисправности Р0220 или запомнен во время текущего драйв-цикла]
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
64 | Нет согласованности между положениями ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 | 276 мс | 6898 мс
2F | Разница между изменениями положений ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 > 1 % в течение 0,004 с или разница между положениями ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 > 4 % | С установленной задержкой | С установленной задержкой
Параметры
Напряжение №1 питания датчиков
Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1
Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2
-
-
Диагностическое подтверждение | 64 | Зажигание включено
2F
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ЭДП, КСУД; Неисправен ЭДП; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 64 2F | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей питания, массы и сигнала ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2, проверить отсутствие замыкания цепей сигнала ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение. В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования дроссельного патрубка, см. п.2.2