Код неисправности | Описание неисправности
B1218-11 | Цепь дальнего света левой фары – короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "Р2-В11" БКЭД замкнута на "массу"
Диагностический тест | Включен дальний свет фар
Возможные причины | Неисправна лампа левой ФДС; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, блок-фары левой
Порядок диагностики | Внимание: В целях предотвращения блокировки блоком кузовной электроники цепи питания осветительного прибора, диагностический тест выполнять только после выполнения нижеперечисленных проверок и устранения замыкания на "массу". Если код неисправности "неактивный":

1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, блок-фары левой. Осмотреть разъемы БКЭД, блок-фары левой, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД и блок-фары левой. Проверить исправность лампы левой ФДС. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "Р2-В11" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

5 – блок-фара левая; 8 – блок фара правая; 16 – реле К1 (питание светотехники и обогрева сидений); 22 – предохранитель F2 5А (переключатель подрулевой левый); 27 – предохранитель F4 5А (переключатель подрулевой левый); 32 – переключатель подрулевой левый; 52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);

55 – предохранитель F48 30А (стеклоочиститель);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ);

234 – предохранитель F50 25А (левая ФДС, правая ФБС, правые ГО)