Код P0107

Цепь датчика давления воздуха на впуске, низкий уровень сигнала

Код P0107 заносится, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП "Напряжение ДАД") менее 0,1 В.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код P0107 в момент диагностики.

2. Проверяется исправность цепи питания ДАД.

3. Проверяется исправность цепи входного сигнала ДАД.

Диагностическая информация

При обнаружении данной неисправности система перейдет в аварийный режим: расчет воздуха осуществляется по дублирующему алгоритму через положение дроссельной заслонки с учетом температурной коррекции.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала.

Необходимо убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДДТВ и в разъеме к контроллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера.

Код P0107 Цепь датчика давления воздуха на впуске, низкий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0107 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДДТВ. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на контакте "3" колодки к ДДТВ - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.7В. Напряжение равно 5 В?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Обрыв в цепи питания ДАД от контакта "Х1.2/F3" колодки к контроллеру до контакта "3" колодки к ДДТВ.
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.2 жгута системы зажигания от контроллера. Выполнить проверки электрической цепи от контакта "Х1.2/J4" ко-лодки к контроллеру до контакта "4" колодки к ДДТВ на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.7В. Цепь исправна?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Обрыв или замыкание на массу в цепи сигнала ДАД.
Заменить ДДТВ на заведомо исправный. Заносится ли код неисправности P0107?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен ДДТВ.
↓ |  |  |
Неисправен контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.