Код неисправности | Описание неисправности
B15 6 0-24 | Цепь датчика начала хода педали сцепления – высокий уровень сигнала
Условия обнаружения | Данный код неисправности заносится, если на неподвижном автомобиле, на входе ЦБКЭ (контакт "S 1/А21") постоянно присутствует сигнал высокого уровня с ВСППС, соответствующий выжатой педали сцепления
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен ВСППС или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и ВСППС. Осмотреть контакты ВСППС, ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ВСППС. С помощью мультиметра выполнить проверку работоспособности выключателя в соответствии с принципом его работы – при отпущенной педали сцепления контакты выключателя должны быть замкнуты, при нажатой педали сцепления контакты выключателя должны быть разомкнуты.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку от разъема S 1 ЦБКЭ. Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "S 1/А21" колодки к ЦБКЭ и контактом "2" колодки к ВСППС, и в цепи между "массой" и контактом "1" колодки к ВСППС.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2