Код P0643

Цепь питания датчиков, высокий уровень сигнала

Код P0643 заносится, если:

- зажигание включено;

- внутренние тесты контроллера определили напряжение выше допустимого уровня в цепи питания +5 В датчиков ЭСУД.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Определяется наличие замыкания на бортовую сеть цепей питания +5 В датчиков ЭСУД.

2. Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код P0643 Цепь питания датчиков, высокий уровень сигнала
1. Выключить зажигание. Отсоединить колодки Х1.1 и Х1.2 жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контактов "X1.1/D2", "X1.1/D3", "X1.1/E2", "X1.2/E3", "X1.2/F3" колодок жгута к контроллеру на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.7В.

Замыкание есть?

↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
2. Присоединить колодки Х1.1 и Х1.2 жгута к контроллеру. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". При повторном возникновении кода заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.