P025A – Модуль цепи управления бензонасосом

Код неисправности | 025A
Fuel Pump Module Control Circuit
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Обрыв цепи |
11 | Цепь замкнута на массу |
12 | Цепь замкнута на источник питания |
Условия обнаружения (готовность)
13 | Зажигание включено; 6 В < напряжение бортсети < 12 В
11 | Зажигание включено; 6 В < напряжение бортсети < 12 В
12 | Зажигание включено; 6 В < напряжение бортсети < 12 В
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 | Аппаратная диагностика определила обрыв цепи | < 2 с | < 2 с
11 |  | 1000 мс | 3000 мс
12 |  | < 2 с | < 2 с
Параметры
Выполнена прокачка топл.насоса
Команда реле топливного насоса
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 13 | Зажигание включено, электробензонасос активирован с помощью диагностического прибора (режим "Активные тесты" - "Реле топливного насоса")
11
12
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, реле топливного насоса, КСУД; Неисправно реле топливного насоса; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам реле топливного насоса и КСУД. Осмотреть разъемы реле топливного насоса, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей управления и питания обмотки реле топливного насоса, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить напряжение питания обмотки реле топливного насоса (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить реле топливного насоса и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение