Код неисправности | Описание неисправности
В1051-09 | Ошибка кнопки SOS
Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи кнопки
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправна кнопка или жгут проводов
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и БОС. Осмотреть разъемы ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и БОС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания на массу и целостность следующих электрических цепей (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей").

Для автомобилей VESTA, XRAY:

- между контактом "A 37" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "AS 12" колодки к БОС;

- между контактом "A36" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "AS 9" колодки к БОС.

Для автомобилей GRANTA, LARGUS:

- между контактом "A37" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "AS 12" колодки к БОС;

Для автомобиля 4 x 4:

- между контактом "A 37" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "AS 12" колодки к БОС;

- между контактом "A36" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "AS 14" колодки к БОС.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"):

- для автомобилей VESTA, GRANTA - между контактом "AS 15" колодки к БОС и "массой";

- для автомобилей XRAY, LARGUS, 4 x 4 - между контактом "AS 15" колодки к БОС и "A 13" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Проверить напряжение питания на контакте "AS 11" колодки к БОС (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей").

Напряжение питания равно напряжению бортовой сети?

- да – заменить БОС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1